{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Accesorios estándar","Manguera de carga de 1/4\" con válvula esférica (roja) 152 cm (AR344)","Manguera de carga de 1/4\" con válvula esférica (roja) 152 cm (AR344)"]
["","Manguera de carga de 1/4\" con válvula esférica (azul) 152 cm (AR345)","Manguera de carga de 1/4\" con válvula esférica (azul) 152 cm (AR345)"]
["","Filtro (TF011)","Filtro (TF011)"]
["","Cartucho de filtro seco con tamiz molecular (AR179E)","Cartucho de filtro seco con tamiz molecular (AR179E)"]
["","Visor de 1/4\" (ES603)","Visor de 1/4\" (ES603)"]
["","Junta abocardada de 1/4\" hembra x 1/4\" hembra (BF0020)","Junta abocardada de 1/4\" hembra x 1/4\" hembra (BF0020)"]
["","Manual de funcionamiento RRDQ220V1 (IM0496)","Manual de funcionamiento RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Adaptador de carga de líquido de 1/4\": se utiliza para reciclar el R134a (accesorios opcionales)","Adaptador de carga de líquido de 1/4\": se utiliza para reciclar el R134a (accesorios opcionales)"]
["Notas","","(1) - Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso"]
["","","(2) - Las tasas de reciclaje varían en función de las distintas condiciones"]
["","","(3) - Al reciclar R134a, siga la página 11 en el manual de funcionamiento"]
["","","(4) - Los resultados del reciclaje varían en función de la contaminación del refrigerante a reciclar"]